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Cuadro inverter para la colocación de la resistencia de frenado.
Para modelo de 0/5CV: Valor resistencia 200/100 osmios, 300/80 Watios. 
Para modelo de   1CV: Valor resistencia 100/200 osmios, 300 Watios.
Para modelo de   2CV: Valor resistencia  100/70 osmios, 300 Watios.
Para modelo de   3CV: Valor resistencia  100/70 osmios, 300 Watios.
Parámetros Que se deben modificar a la colocación de la resistencia.

	Nº Parámetro
	02.02
	Función 0
	
	

	Nº Parámetro
	06.00
	Función 0
	
	

	Nº Parámetro
	08.03
	Función 10Hezios
	
	


